**Станок для изготовления гофроколена**

Станок для изготовления гофроколена предназначен для гибки круглой трубы на заданный угол. Получаемый угол зависит от количества изгибаемых гофр на трубе.

Для гибки водосточного колена подходят трубы из оцинковки, металла с полимерным покрытием, меди, алюминия и нержавеющей стали. Шов на трубе не мешает гибки гофроколена и не расходится в процессе.

Технические характеристики станка для гибки гофроколена

Диаметр применяемых труб, мм: 90-130

Толщина металла, мм: 0,45-0,55

Габариты ДхШхВ, мм: 550х400\*500

Масса, кг: 40

Для оформления заказа или получения консультации обратитесь к менеджеру компании по бесплатному телефону 8-800-5000-456 и почте stanki@ooo-tvk.ru

Технологии в комплексе – продажа металлообрабатывающего оборудования, изготовление станков и штампов на заказ.

Сайт компании <http://ooo-tvk.ru>